**科教城校区文彰楼四楼房间改造询价公告**

**一、项目：**科教城校区文彰楼部分房间改造工程

**二、地点：**常州大学科教城校区文彰楼

**三、工期要求**

完工时间：中标通知收到后3天签订合同，须在2020年11月29日前完工。

**四、投标单位资质要求**

投标人参加本次学校采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备：

1、建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质，同时具有安全生产许可证.不接受联合体投标；本次投标不接受联合体投标，中标后不容许分包、转包。本次投标不接受联合体投标，中标后不容许分包、转包（复印件盖章）。

2、本项目的原材料材质、材料型号、施工工艺、施工方案，中标单位需要提交书面方案与相关证明材料供甲方审核同意方能进行施工。

**五、施工、材料要求**

应做到安全施工，文明施工，确保施工区域内部及外部清洁和安全，并及时解决由施工造成的对周围环境的影响。施工要求按国家及行业有关规范与标准。

1. 施工材料要求及报价：

报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量单位** | **工程数量** | **金额** |
| **综合单价** | **合价** | **其中:暂估价** |
|  |  | **418** |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605002001 | 立面块料拆除【木质踢脚线拆除;】 | m2 | 62.551 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 011605001001 | 平面块料拆除【复合地板拆除;】 | m2 | 62.48 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 22.828 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 011302001001 | 吊顶天棚【Φ8镀锌丝杆;50系列轻钢龙骨主龙骨;600\*600矿棉板吊顶（含配套龙骨）;】 | ㎡ | 62.551 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 011210002001 | 金属隔断【75系列轻钢龙骨双面隔墙;内填隔音棉;双面单层6mm厚硅酸钙板;双面双层9.5mm厚纸面石膏板;板面钉眼封点防锈漆;板缝贴自粘胶带;详参图纸做法;】 | ㎡ | 17.574 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 010801001001 | 木质门【成品实木木饰面门900\*2200;含骨架加固、门套、铰链、门吸、门锁等配件;】 | 樘 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 010810001001 | 窗帘（杆） | ㎡ | 6.032 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 030411004001 | 配线【管内穿线;ZR-BV2.5;】 | m | 115 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 030408001001 | 电力电缆【YJV4\*70+1\*35;铺设安装，包括电缆头制作安装;】 | m | 115 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 030412004001 | 装饰灯【600\*600 三雄极光LED平板灯;】 | 套 | 8 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 011406001001 | 抹灰面油漆【内墙涂料;批901胶白水泥腻子、刷环保型耐擦洗乳胶漆各三遍;详参图纸做法;】 | ㎡ | 196.067 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 011104002001 | 竹、木 地板【复合地板安装】 | ㎡ | 62.551 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 011105005001 | 木质踢脚线【成品实木踢脚线;h=100mm;详参图纸做法;】 | m | 44.22 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | **402** |  |  |  |  |  |
| 14 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆 除【不锈钢扶手拆除;】 | m | 8.75 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 011605002002 | 立面块料拆除【木质踢脚线拆除;】 | m2 | 36.1 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 011605001002 | 平面块料拆除 | m2 | 89.595 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 011104002002 | 竹、木 地板【复合地板安装】 | ㎡ | 89.595 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 011105005002 | 木质踢脚线【成品实木踢脚线;h=100mm;详参图纸做法;】 | m | 36.1 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 011406001002 | 抹灰面油漆【内墙涂料;批901胶白水泥腻子、刷环保型耐擦洗乳胶漆各三遍;详参图纸做法;】 | ㎡ | 90.453 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 010809001001 | 木窗台板【免漆实木多层板台面;】 | ㎡ | 4.813 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 010810001002 | 窗帘（杆） | ㎡ | 19.688 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 030411001001 | 配管【20PVC吊顶内铺设安装;】 | m | 85 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 030411006001 | 接线盒【明装接线盒、灯头盒;】 | 个 | 12 | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 030412004002 | 装饰灯【600\*600 三雄极光LED平板灯;】 | 套 | 12 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | **402南则** |  |  |  |  |  |
| 25 | 011605002003 | 立面块料拆除【木质门拆除;】 | 樘 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 26 | 011605002004 | 立面块料拆除【木质踢脚线拆除;】 | m2 | 24 | 　 | 　 | 　 |
| 27 | 011605001003 | 平面块料拆除 | m2 | 36 | 　 | 　 | 　 |
| 28 | 011104002003 | 竹、木 地板【复合地板安装】 | ㎡ | 36.603 | 　 | 　 | 　 |
| 29 | 011105005003 | 木质踢脚线【成品实木踢脚线;h=100mm;详参图纸做法;】 | m | 24 | 　 | 　 | 　 |
| 30 | 010801001002 | 木质门【成品实木木饰面门900\*2200;含骨架加固、门套、铰链、门吸、门锁等配件;】 | 樘 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 31 | 010810001003 | 窗帘（杆） | ㎡ | 6.032 | 　 | 　 | 　 |
| 32 | 011406001003 | 抹灰面油漆【内墙涂料;批901胶白水泥腻子、刷环保型耐擦洗乳胶漆各三遍;详参图纸做法;】 | ㎡ | 69.6 | 　 | 　 | 　 |
| 33 | 030412004003 | 装饰灯【600\*600 三雄极光LED平板灯;】 | 套 | 6 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | **走廊墙面乳胶漆** |  |  |  |  |  |
| 34 | 011406001004 | 抹灰面油漆【内墙涂料;批901胶白水泥腻子、刷环保型耐擦洗乳胶漆各三遍;详参图纸做法;】 | ㎡ | 391.6 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | **四楼厕所** |  |  |  |  |  |
|  |  | 男厕所小便池管道更换 | 套 | 3 |  |  |  |
|  |  | **余方弃置** |  |  |  |  |  |
| 35 | 011601001001 | 垃圾清运【拆除垃圾及废弃物外运;运距自行考虑;】 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | **矿棉板修整** |  |  |  |  |  |
| 36 | 011302001002 | 吊顶天棚【Φ8镀锌丝杆;50系列轻钢龙骨主龙骨;600\*600矿棉板吊顶（含配套龙骨）;】 | ㎡ | 25 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |

报综合单价及总价，综合单价含原材料、辅料、人工设计、运费、文明施工费、税金等与项目相关的一切费用。

2、做好施工时工程的防护措施，一切责任事故由中标单位承担，每次施工完毕，及时清运所有垃圾。如垃圾清理不及时，将扣除审计价的2%。

3、安装方式根据甲方要求，竹纤维墙面护墙板颜色、材质需经甲方验收确定后，方可施工。施工过程中施工方必须服从学校要求，一切安全责任由承包公司承担。

4、质保期：至少2年。

5、最高限价为8万元，否则为废标。

**六、投标文件内容**

1．企业相关资质材料复印件加盖公章。

2．投标报价单。投标报价单须有综合单价（按每平方米计算）和总价，并附上详细报价分析表。竣工结算时，工程量按实结算，综合单价不变，任何情况本工程所涉及措施费均不调整。

3、报价单密封、盖章、骑缝章

以上两件材料密封加盖单位公章

**七、付款方式**

工程完成验收合格，审计完成后付至审定价的100%。

**八、评标：**

本次招标，采用最低价中标法。

**九、违约责任：**

1．施工质量不符合要求的，建设单位有权要求其进行重新施工，并达到规定质量要求，费用自理，并有权扣罚工程款。

2．施工单位延期完工的，每延迟一日另按工程总额的千分之一罚款。

3．中标单位中标后不得将项目以任何形式转包或分包，一经发现将追究违约责任。

**十、说明：**

1、本次比价上网公示3个工作日，2020年11月9日至11月11日下午16点截止。

2、报价单送至常州大学科教城校区文彰楼403房间 ，报价单密封、盖章、骑缝章。

3、详细情况可现场察看，此次比价采用最低价中标法，详细情况可现场察看，联系人：黄老师；电话：18964765586

常州大学马克思主义学院

2020年11月9日